Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

**Przedmiar robót**

Pomieszczenie biurowe 68 i 68A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Pow/ilość |
| 1. | Zabezpieczenie okien folią malarską odporną na uszkodzenia i rozerwania | m2 | 8,80 |
| 2. | Demontaż opraw świetlówkowych klastrowych i ich utylizacja | szt. | 8,00 |
| 3. | Wykucie bruzd w suficie do przeprowadzenia linii zasilających punkty świetlne, położenie kabli zasilania do punktów oświetlenia górnego (przeniesienie lamp na suficie) | mb | 8,00 |
| 4. | Wykucie bruzd w ścianach do przeniesienia przełącznika oświetlenia ze ściany bocznej na ścianę przy drzwiach wejściowych, położenie kabla | mb | 8,00 |
| 5. | Wykucie z muru 2 ościeżnic stalowych i 1 drewnianej | szt | 3,00 |
| 6. | Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie żelbetonowej o szerokość 10 cm | mb | 2,01 |
| 7. | Zamurowanie otworu drzwiowego między pok. 68 i 68A | m2 | 1,70 |
| 8.. | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 25,07 |
| 9. | Wywiezienie materiałów z rozbiórki | m3 | 1,3 |
| 10. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, naprawa ubytków w tynku | m2 | 67,69 |
| 11. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, naprawa ubytków w tynku | m2 | 25,07 |
| 12. | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 25,07 |
| 13. | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 67,69 |
| 14. | Gruntowanie podłoży pod malowanie- powierzchnie poziome | m2 | 25,07 |
| 15. | Gruntowanie podłoży pod malowanie- powierzchnie pionowe | m2 | 67,69 |
| 16. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów – farba jakości nie gorszej niż Beckers | m2 | 25,07 |
| 17. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian - farba jakości nie gorszej niż Beckers. Kolor uzgodniony z zamawiającym. | m2 | 67,69 |
| 18. | Montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicą z obróbką obsadzenia. Kolorystyka drzwi powinna być dostosowana do drzwi już zamontowanych w pomieszczeniach sąsiednich. | Szt. | 2 |
| 19. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej | m2 | 25,07 |
| 20. | Przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę (szlifowanie) | m2 | 25,07 |
| 21. | Położenie posadzki z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany 10 cm. Wykładzina powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, odporna na ścieranie, oddziaływanie nóżek mebli i kółek od krzeseł – (wzór i kolor dostosowany do wykładzin w pokojach nr 72,74,76 - imitacja deski). | m2 | 33,07 |
| 22. | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | mb | 15,10 |
| 23. | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych z rurkami | szt.  żeberek | 18 |
| 24. | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych 60X60 cm | szt. | 8 |
| 25. | Wymiana pokrywek do puszek elektrycznych o śr. do 60 mm | szt. | 8 |
| 26. | Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych | szt. | 8 |
| 27. | Wymiana wyłącznika prądu | szt. | 2 |
| 28. | Wymiana kratki wentylacyjnej | szt. | 2 |
| 29. | Montaż paneli ściennych o szerokości 25 cm w kolorze uzgodnionym z zamawiającym | mb | 18 |
| 30. | Montaż rolet okiennych na prowadnicach w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym do 2 trzyszybowych okien | m2 | 8,80 |
| 31. | Wniesienie mebli i sprzętu biurowego ze wskazanego miejsca do pomieszczeń remontowanych |  |  |
| 32. | Sprzątanie po wykonaniu robót |  |  |