Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Pow/ilość |
| **Sala konferencyjna 66c** | | | |
| 1. | Demontaż verticali z szynami | mb | 26,40 |
| 2. | Zabezpieczenie okien folią malarską odporną na uszkodzenia i rozerwania | mb | 25,52 |
| 3. | Demontaż żyrandoli | szt. | 14 |
| 4. | Demontaż okładzin ściennych | m2 | 82,01 |
| 5. | Demontaż ze ścian grzejników żeliwnych : 7 szt - 14 żeberkowych i 1 szt - 16 żeberkowego | szt | 8 |
| 6. | Demontaż/montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych drewnianych z futryną o pow. 128x204 cm | szt | 1 |
| 7. | Demontaż/montaż drzwi wyjściowych drewnianych z futryną o pow. 0,90 x 204 cm z Sali konferencyjnej na korytarz | szt | 1 |
| 8. | Zamurowanie otworu drzwiowego między salą konferencyjną a pom. 66d | m2 | 1,8 |
| 9. | Wykucie bruzd do przeprowadzenia linii zasilających punkty świetlne, położenie kabli zasilania do punktów oświetlenia górnego (przeniesienie żyrandoli ) | mb | 8,00 |
| 10. | Montaż zaworów zasilających i zwrotnych na grzejnikach | szt | 16 |
| 11. | Cyklinowanie, szpachlowanie, szlifowanie, dwukrotne lakierowanie – półmat posadzki z parkietu dębowego | m2 | 118,80 |
| 12. | Demontaż listew przypodłogowych drewnianych | mb | 44, 40 |
| 13. | Bruzdowanie ścian do przeprowadzenia linii zasilających nowe gniazda elektryczne | mb | 17,00 |
| 14. | Montaż i lakierowanie nowych listew drewnianych przypodłogowych o wysokości 8 cm | mb | 44, 40 |
| 15. | Bruzdowanie stropu do poprowadzenia przewodów do oświetlenia | mb | 11,50 |
| 16. | Usunięcie starych warstw malarskich, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, naprawa ubytków w tynku | m2 | 101,54 |
| 17. | Naprawa, gruntowanie i dwukrotne malowanie na biały kolor istniejących sztukaterii na stropie – farba lateksowa nie gorszej jakości niż Beckers | m2 | 118,80 |
| 18. | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 101,54 |
| 19. | Gruntowanie podłoży pod malowanie- powierzchnie pionowe | m2 | 101,54 |
| 20. | Montaż nowych żyrandoli (oświetlenie energooszczędne na gotowym podłożu ( uzgodnione z Zamawiającym) | szt | 10 |
| 21. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian - farba nie gorszej jakości niż Beckers. Kolor uzgodniony z Zamawiającym. | m2 | 101,54 |
| 22. | Montaż nowych drzwi wewnętrznych dwudrzwiowych z ościeżnicą z obróbką obsadzenia. Kolorystyka drzwi powinna być dostosowana do drzwi już zamontowanych w pomieszczeniach sąsiednich. 128 x 204 cm | szt. | 1 |
| 23. | Montaż rolet okiennych przysufitowych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - wys. 1,80 m | mb | 26,52 |
| 24 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych z rurkami i ich montaż | szt.  żeberek | 114 |
| 25. | Wymiana pokrywek do puszek elektrycznych o śr. do 60 mm | szt. | 4 |
| 26. | Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych | szt. | 7 |
| 27. | Montaż dystansów – uchwytów ściennych do ekranu projekcyjnego zakupionych przez Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym | szt | 2 |
| 28. | Wymiana wyłącznika prądu - podwójny | szt. | 2 |
| 29. | Wymiana kratki wentylacyjnej | szt. | 2 |
| 30. | Wywiezienie materiałów z rozbiórki | m3 | 3,0 |
| 31. | Wyniesienie/wywiezienie mebli z sali konferencyjnej we wskazane miejsce i ponowne wniesienie do wyremontowanego pomieszczenia. |  |  |
| 32. | Sprzątanie po wykonaniu robót |  |  |
| **Korytarz przed wejściem do Sali konferencyjnej 66c** | | | |
| 1. | Zabezpieczenie okien folią malarską odporną na uszkodzenia i rozerwania | mb | 10,30 |
| 2. | Demontaż okładzin ściennych | m2 | 26,50 |
| 3. | Demontaż opraw świetlnych | szt | 7 |
| 4. | Demontaż drzwi wejściowych z futryną | m2 | 1,8 |
| 5. | Wykucie bruzd w ścianie do przeprowadzenia linii zasilających punkty świetlne, położenie kabli zasilania do punktów oświetlenia (przeniesienie punktów świetlnych) | mb | 6,0 |
| 6. | Demontaż ze ścian grzejników żeliwnych 13 żeberkowych | szt | 3 |
| 7. | Montaż zaworów zasilających i zwrotnych na grzejnikach | szt | 6 |
| 8. | Cyklinowanie, szpachlowanie, szlifowanie, dwukrotne lakierowanie – półmat posadzki z parkietu dębowego | m2 | 29,00 |
| 9. | Demontaż listew przypodłogowych drewnianych | mb | 26,20 |
| 10. | Montaż i lakierowanie nowych listew drewnianych przypodłogowych o wysokości 8 cm | mb | 26,20 |
| 11. | Usunięcie starych warstw malarskich, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, naprawa ubytków w tynku | m2 | 81,00 |
| 12. | Naprawa, gruntowanie i dwukrotne malowanie na biały kolor istniejących sztukaterii na stropie – farba lateksowa nie gorszej jakości niż Beckers | m2 | 28,84 |
| 13. | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 60,00 |
| 14. | Gruntowanie podłoży pod malowanie- powierzchnie pionowe | m2 | 60,00 |
| 15 | Montaż nowego oświetlenia (oświetlenie energooszczędne) na gotowym podłożu ( uzgodnione z Zamawiającym) | szt | 5 |
| 16. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian - farba nie gorszej jakości niż Beckers. Kolor uzgodniony z Zamawiającym. | m2 | 60,00 |
| 17. | Montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicą z obróbką obsadzenia. Kolorystyka drzwi powinna być dostosowana do drzwi już zamontowanych w pomieszczeniach sąsiednich | m2 | 1,8 |
| 18. | Montaż rolet okiennych przysufitowych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - wys. 1,80 m | mb | 10,30 |
| 19. | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych z rurkami i ich montaż | szt.  żeberek | 39 |
| 20. | Wymiana pokrywek do puszek elektrycznych o śr. do 60 mm | szt | 3 |
| 21. | Wymiana wyłącznika prądu - podwójny | szt | 1 |
| 22. | Wymiana kratki wentylacyjnej | szt | 1 |
| 23. | Wywiezienie materiałów z rozbiórki | m3 | 2,0 |
| 24. | Sprzątanie po wykonaniu robót |  |  |