**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup, dostawa, montaż i konserwacja wolnostojącego dystrybutora wody z przyłączem do sieci   
z wyposażeniem**:

1. system filtrujący,
2. 2 butle z CO2 (4-5 kg)

**Wymagania techniczne dystrybutora wody z przyłączem do sieci:**

- wolnostojący,

- o wymiarach maksymalnych 60 cm (szer.) - 60 cm (gł.) – 150 cm (wys.),

- serwowanie wody zimnej/gazowanej/gorącej/w temperaturze pokojowej (wydajność min. 30 l/h – woda zimna/gazowana, około 7 l/h woda gorąca).

- z filtrem dostosowanym do modelu dystrybutora uzdatniającym wodę pod względem mikrobiologicznym i chemicznym.

- z montażem niewymagającym ponownej aranżacji pomieszczenia i uruchomieniem.

- gwarancja – 36 miesięcy.

**Wymagania w zakresie serwisu i konserwacji w związku z eksploatacją urządzenia w czasie trwania umowy:**

- przegląd, sanityzacja i odkamienianie (w miarę potrzeb, maksymalnie 6 razy na 12 miesięcy),

- usługa wymiany systemu filtrującego wraz z materiałami (w miarę potrzeb, maksymalnie 6 razy na 12 miesięcy),

- naprawa usterek i awarii wraz z materiałami (do 48 godzin od zgłoszenia, także poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

- napełnienie i wymiana butli CO2 (w miarę potrzeb, nie więcej niż 6 w ciągu 12 miesięcy).