Załącznik nr 3

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie 7 szt. fabrycznie nowych i wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcyprzed terminem dostawy, osuszaczy powietrza/pochłaniaczy wilgoci.

Wymagania dotyczące produktu:

**Najważniejsze cechy:**

Napięcie zasilania: [V/Hz] 230/50

Przepływ powietrza [m³/h] 480

Zalecany do kubatury [m³] 780

Wydajność osuszania [l/24h] 52

Pojemność zbiornika [l] 11

Pobór mocy [kW] 0,89

Wydajność osuszania w 30°C i 80%RH [l/24h] 52

Wydajność osuszania w 20°C i 60%RH [l/24h] 20

Usuwanie skutków powodzi [m³] 312

Poziom hałasu maksymalny [dB(A)] 53

Zakres temperatury pracy [ºC] 1-32

Zakres pracy wilgotność [%RH] 30-98

Napięcie [V] 230 / 1-fazowe

Częstotliwość [Hz] 50

**Dodatkowe informacje:**

Rodzaj urządzenia - osuszacz kondensacyjny

Czynnik chłodniczy

Sprężarka – rotacyjna

Funkcje – automatyczny restart, stałe odprowadzenie wody

Obudowa – metalowa

Wymiary [cm] szer./wys./gł. 58 x 85 x 59

Waga [kg] - 47

Realizacja przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia zawarcia Umowy**.**

Realizacja zakupu z odroczonym terminem płatności do 21 dni od terminu otrzymania faktury.

Gwarancja na okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag   
i zastrzeżeń,.