**Opis przedmiotu zamówienia**

**Szafy RACK**

| **L.p.** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** |
| --- | --- |
|  | Wysokość | 36-42U |
|  | Szerokość | 19” |
|  | Głębokość | 60-80cm |
|  | Zestaw wentylatorów z termostatem | TAK |
|  | Listwa zasilająca | TAK - 2 sztuki. Minimum 7 gniazd typ E każda, z wbudowanymi modułami przepięciowymi 16A i wbudowanymi wyłącznikami. |
|  | Boki | Zdejmowane, zabezpieczone zamkiem |
|  | Drzwi | Pełne, nieoszklone |
|  | przepust szczotkowy | TAK |
|  | Kompatybilność | 19” |
|  | Zamykanie | Zamek ryglowy, klamka odchylana, wkładka bębenkowa |
|  | Panel dystrybucji napięć | 3U w standardzie 19". Z szyną TH-35 w zestawie |
|  | Półka 2 szt. | Półka stała 19”, 1U, gł. 450mm, mont. przód/tył, regulowana, szara |

* + - * 1. **3 sztuki wewnętrzna szafa RACK 36-42U 19”**
				2. **1 sztuka zewnętrzna szafa RACK 36-42U 19”**

| **L.p.** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** |
| --- | --- |
|  | Wysokość | 36-42U |
|  | Szerokość | 19” |
|  | Głębokość | 60-80cm |
|  | Klasa szczelności | Nie mniejsza niż IP56 |
|  | Zestaw wentylatorów z termostatem | TAK |
|  | Zestaw grzałek z termostatem | TAK |
|  | Listwa zasilająca | TAK - 2 sztuki. Minimum 7 gniazd typ E każda, z wbudowanymi modułami przepięciowymi 16A i wbudowanymi wyłącznikami. |
|  | Izolacja termiczna | TAK |
|  | przepust szczotkowy | TAK |
|  | Kompatybilność | 19” |
|  | Zamykanie | Zamek ryglowy 3- punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylana, wkładka bębenkowa |
|  | Panel dystrybucji napięć | 3U w standardzie 19". Z szyną TH-35 w zestawie |
|  | Półka 2 szt. | Półka stała 19”, 1U, gł. 450mm, mont. przód/tył, regulowana, szara |
|  | Podstawa dedykowana pod szafę | Wysokość z przedziału 40cm-50cm, umożliwiająca zainstalowanie szafy na ziemi (poza budynkiem) |