**Opis przedmiotu zamówienia**

**Mapy administracyjne wraz z siecią drogową**

Przedmiotem zamówienia są mapy administracyjne wraz z siecią drogową.

W ramach podziału administracyjnego wymagane jest:

* określenie granic gmin oraz powiatów, w tym miast na prawach powiatu,
* podanie nazwy gminy oraz powiatu.

Obszary powiatów mają być zaznaczone różnymi kolorami, w taki sposób, aby nie przysłaniały napisów. Dopuszcza się nazwy miejscowości, numery dróg, akweny wodne, obszary leśne   
i mniejsze aglomeracje po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. Zastosowana skala zapewni wypełnienie obszaru mapy.

Na mapę należy na stałe nanieść punkty wskazane przez Zamawiającego:

* miejsca wyczekiwania ZRM - ok. 150 pkt,
* lokalizacje podmiotów leczniczych posiadające w strukturach organizacyjnych szpitalny oddział ratunkowy - ok. 34 pkt,
* miejsca stacjonowania LZRM – 3 pkt,
* dyspozytornie medyczne – 3 pkt.

Każdy z punktów oznaczony zostanie piktogramem zaprojektowanym przez Wykonawcę   
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, wielkości zapewniającej czytelność mapy. Wymagane jest zaakceptowanie wzorów i wielkości piktogramów przez Zamawiającego. Legenda każdej z map uzupełniona zostanie o oznaczenia wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający zapewni zestawienie wszystkich punktów (adresy i treść opisu poszczególnych punktów oraz legendy).

1. **Mapa województwa, podzielona zostanie (wizualnie) na 3 części zgodnie z opisem rejonów operacyjnych oraz kodami rejonów operacyjnych co zostanie umieszczone na mapie**.
   1. Mapa magnetyczna, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach zewnętrznych 120 x 120 cm (10 cm), z ramą lekką, 2 punkty mocowania do ściany wraz z niezbędnymi zamocowaniami. Mocowania niewidoczne po zainstalowaniu mapy na ścianie. Na mapie wyodrębnione w większej skali m.st. Warszawa, na którym umieszczone będą piktogramy. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Warszawa i Radom – 2 SZTUKI.
   2. Mapa zwijana, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach 140 x 140 cm (10 cm), z górną i dolną krawędzią wzmacnianą, z możliwością zamocowania w pojedynczym punkcie powyżej mapy nie więcej niż 15 cm od górnego wzmocnienia krawędzi. Na mapie wyodrębnione w większej skali m.st. Warszawa, na którym umieszczone będą piktogramy. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Warszawa i Radom –   
      7 SZTUK.
   3. Mapa magnetyczna, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach zewnętrznych wys. 100 x szer. 150 cm (10 cm), z ramą lekką, 2 punkty mocowania do ściany wraz z niezbędnymi zamocowaniami. Mocowania niewidoczne po zainstalowaniu mapy na ścianie. Na mapie wyodrębnione   
      w większej skali m.st. Warszawa, na którym umieszczone będą piktogramy. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Warszawa i Radom – 1 SZTUKA.
   4. Mapa magnetyczna, bez łączeń, z powierzchnią suchościeralną do pisania,   
      o wymiarach zewnętrznych 135 x 135 cm (10 cm), z ramą lekką, 2 punkty mocowania do ściany wraz z niezbędnymi zamocowaniami. Mocowania niewidoczne po zainstalowaniu mapy na ścianie. Na mapie wyodrębnione   
      w większej skali m.st. Warszawa, na którym umieszczone będą piktogramy. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Warszawa i Radom – 5 SZTUK.
2. **Mapa rejonu operacyjnego RO14/01**
   1. Mapa magnetyczna, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach zewnętrznych 120 x 120 cm (10 cm), z ramą lekką, 2 punkty mocowania do ściany wraz z niezbędnymi zamocowaniami. Mocowania niewidoczne po zainstalowaniu mapy na ścianie. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Warszawa – 1 SZTUKA.
   2. Mapa zwijana, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach wys. 100 x szer. 150 cm (10 cm), z górną i dolną krawędzią wzmacnianą, z możliwością zamocowania w pojedynczym punkcie powyżej mapy nie więcej niż 15 cm   
      od górnego wzmocnienia krawędzi. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Warszawa – 3 SZTUKI.
3. **Mapa rejonu operacyjnego RO 14/02**
   1. Mapa magnetyczna, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach zewnętrznych 120 x 120 cm (10 cm), z ramą lekką, 2 punkty mocowania do ściany wraz z niezbędnymi zamocowaniami. Mocowania niewidoczne po zainstalowaniu mapy na ścianie. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Siedlce – 2 SZTUKI.
   2. Mapa zwijana, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach 140 x 140 cm (10 cm), z górną i dolną krawędzią wzmacnianą, z możliwością zamocowania w pojedynczym punkcie powyżej mapy nie więcej niż 15 cm od górnego wzmocnienia krawędzi. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Siedlce – 2 SZTUKI.
4. **Mapa rejonu operacyjnego RO14/03**
   1. Mapa magnetyczna, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach zewnętrznych 120 x 120 cm (10 cm), z ramą lekką, 2 punkty mocowania do ściany wraz z niezbędnymi zamocowaniami. Mocowania niewidoczne po zainstalowaniu mapy na ścianie. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Radom – 1 SZTUKA.
   2. Mapa zwijana, z powierzchnią suchościeralną do pisania, o wymiarach 140 x 140 cm (10 cm), z górną i dolną krawędzią wzmacnianą, z możliwością zamocowania w pojedynczym punkcie powyżej mapy nie więcej niż 15 cm od górnego wzmocnienia krawędzi. Mapa musi być proporcjonalna, w części nie zadrukowanej mapą powinno być powiększone miasto Radom – 2 SZTUKI.
5. Do map magnetycznych należy dołączyć magnesy o wielkości do 10 mm   
   z piktogramem ambulansu w ilości:
   1. magnesy w kolorze czerwonym – 500 szt.
   2. magnesy w kolorze niebieskim – 2 200 szt.