OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest naprawa trzech klapowych uszczelnień bramy „Hormann” DSL (tzw. „fartuchów bramowych”), dokonanie przeglądu serwisowego trzech ramp przeładunkowych wraz z niezbędną wymianą materiałów eksploatacyjnych oraz naprawą jednej hydraulicznej rampy przeładunkowej – Elektrohydrauliczny układ KPL. HLS-2 2000-2500mm wraz z weryfikacją sprawności oraz oceną stopnia zniszczenia ww. urządzeń i wyposażenia znajdujących się w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym i Obrony Cywilnej, ul. Głowna 10, 05-650 Nowe Grobice Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

1. **Dane techniczne:**
* **Klapowe uszczelnienie bramy „Hormann” – (tzw. Fartuch bramowy) - 3 sztuki**
* Wymiary: szer. wys.
	+ Wymiar zamówieniowy - 3500 mm. x 3500 mm.
	+ Wymiar otworu frontowego - 300 mm. x 2500 mm.
* Konstrukcja
	+ Grubość konstrukcji - 500 mm.
	+ Szerokość plandek bocznych - 600 mm.
	+ Wysokość plandeki czołowej - 900 mm. plus 100 mm na spadek
	+ Montaż do - beton.
* **Elektrohydrauliczny układ rapy przeładunkowej – 3 sztuki**
* Parametry techniczne:
	+ Układ KPL. HLS-2-2500 mm.
1. **Zakres prowadzonych prac:**
2. sprawdzenie i ocena stanu technicznego oraz stopnia zniszczeń poszczególnych elementów wyposażenia podlegających koniecznej wymianie,
3. wykonanie niezbędnych napraw oraz przywrócenie pełnej sprawności i użyteczności wskazanych urządzeń lub elementów wyposażenia,
4. sprawdzenie stanu urządzeń zasilających hydrauliczne rampy przeładunkowe,
5. sprawdzenie i przywrócenie właściwego działania rampy (uszczelnienie zamontowanych elementów) oraz naprawa elewacji w przypadku gdy zostanie naruszona podczas prowadzonych prac,
6. dostarczenie kompletnej dokumentacji (m.in. specyfikacja oferowanego asortymentu, kart gwarancyjnych itp.) wyszczególnionej w *Protokole odbioru, w tym* dokumentacji fotograficzna w postaci elektronicznej,
7. udzielenie gwarancji na nowe wyposażenie i jego elementy oraz sprawności urządzeń na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
8. **Wymagania dotyczące realizacji zamówienia**:
	1. Przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w celu umożliwienia właściwej kalkulacji kosztów,
	2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na terenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej, ul. Głowna 10, 05-650 Nowe Grobice gm. Chynów w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00,
	3. Wykonawca opracuje i załączy do oferty kalkulację kosztów,
	4. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą mieć aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
	5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową, a przed przystąpieniem do prac powiadomi Zamawiającego o terminie rozpoczęcia wykonania napraw, w tym ewentualnie wymiany uszkodzonych urządzeń z min. 2 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 16.00;
	6. Okres gwarancji na wymienione urządzenia zgodny z zaleceniami producenta,
	7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych), a wymienione urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,
	8. Wykonawca zapewni przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzeń po dokonaniu niezbędnych napraw lub wymiany uszkodzonych urządzeń,
	9. Wykonawca utrzyma porządek na terenie prowadzonych prac remontowych, odpowiednio zabezpieczy teren i miejsce przed pyłem i zabrudzeniami, w tym utrzyma miejsce pracy w czystości oraz na bieżąco i systematycznie będzie likwidować wszelkie zagrożenia,
	10. Wykonawca wszelkie prace wykona z zachowaniem przepisów bhp i ppoż w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia tj. na terenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej, ul. Głowna 10, 05-650 Nowe Grobice gm. Chynów.
9. **Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.**
10. **Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy.**

Klapowe uszczelnienie bramy „Hormann” DSL.

