Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

**Przedmiar robót**

Pomieszczenie biurowe 69,69A,69B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Pow/ilość |
| 1. | Zabezpieczenie okien folią malarską odporną na uszkodzenia i rozerwania | m2 | 16,80 |
| 2. | Demontaż opraw świetlówkowych klastrowych i ich utylizacja | szt. | 8 |
| 3. | Bruzdowanie ścian do przeprowadzenia linii zasilających nowe gniazda elektryczne | mb | 12,00 |
| 4. | Zamurowanie otworu drzwiowego między pokojem 69 i 69B | m2 | 1,8 |
| 5. | Wykucie z muru 1 ościeżnicy stalowej i 2 drewnianych | szt | 3,00 |
| 6. | Wykucie otworu drzwiowego w ścianie żelbetonowej  | mb | 2,01 |
| 7. | Skucie nierówności na stropie wraz z dodatkowym nawisem ściennym na stropie22,5 m2 + 5,60 x 0,60 | m2 | 25,86 |
| 8. | Bruzdowanie stropu do poprowadzenia przewodów do oświetlenia | mb | 12,00 |
| 9. | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 25,54 |
| 10. | Cyklinowanie, szpachlowanie, szlifowanie, dwukrotne lakierownie – półmat posadzki z parkietu dębowego (wykonawca zakupi produkty do wykonania renowacji) | m2 | 26,10 |
| 11. | Demontaż listew przypodłogowych drewnianych | m2 | 26,10 |
| 12. | Zakup, montaż i lakierowanie nowych listew drewnianych przypodłogowych o wysokości 6 cm | m2 | 26,10 |
| 13.. | Wywiezienie materiałów z rozbiórki  | m3 | 3,0 |
| 14.. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, naprawa ubytków w tynku | m2 | 140,00 |
| 15.. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, naprawa ubytków w tynku | m2 | 52,00 |
| 16.. | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 52,00 |
| 17.. | Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 140,00 |
| 18.. | Gruntowanie podłoży pod malowanie- powierzchnie poziome | m2 | 52,00 |
| 19.. | Gruntowanie podłoży pod malowanie- powierzchnie pionowe | m2 | 140,00 |
| 20.. | Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów – farba jakości nie gorszej niż Beckers | m2 | 52,00 |
| 21.. | Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian-farba jakości nie gorszej niż Beckers. Kolor uzgodniony z zamawiającym. | m2 | 140,00 |
| 22.. | Zakup i montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną z obróbką obsadzenia, kolor calvados.  | szt. | 3 |
| 23.. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej  | m2 | 25,07 |
| 24.. | Przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę (szlifowanie) | m2 | 25,07 |
| 25. | Zakup i położenie posadzki z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany 10 cm. Wykładzina powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, odporna na ścieranie, oddziaływanie nóżek mebli i kółek od krzeseł – (wzór i kolor dostosowany do wykładzin w pokojach nr 72,74,76 - imitacja deski). | m2 | 30,00 |
| 26. | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | mb | 16,00 |
| 27. | Zakup białej farby i dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych z rurkami | szt. żeberek | 36 |
| 28.. | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych 60X60 cm | szt. | 14 |
| 29.. | Zakup i wymiana pokrywek do puszek elektrycznych o śr. do 60 mm | szt. | 10 |
| 30.. | Zakup i montaż nowych gniazd wtyczkowych podwójnych  | szt. | 10 |
| 31. | Zakup i wymiana wyłącznika prądu | szt. | 3 |
| 32. | Zakup i wymiana kratki wentylacyjnej | szt. | 3 |
| 33. | Zakup i montaż paneli ściennych o szerokości 25 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym | mb | 18 |
| 34.  | Zakup i montaż rolet okiennych transparentnych w aluminiowej kasecie na prowadnicach, wykonanych z materiału niepalnego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym do 4 trzyszybowych okien  | m2 | 17,60 |
| 35. | Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu biurowego ze wskazanego miejsca do pomieszczeń remontowanych |  |  |
| 36. | Sprzątanie po wykonaniu robót |  |  |