|  |
| --- |
| **Aparat dla potrzeb DM** |
| Bezlusterkowy aparat cyfrowy |
| Funkcje do wykonywania nagrań wideo w jakości sięgającej 4K/60p |
| Rozdzielczość 20,3 megapiksela bez filtra dolnoprzepustowego |
| POWER O.I.S, czyli optyczny stabilizator obrazu |
| 3.0-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości ok. 1620 tysięcy punktów |
| struktura pikseli RGBW (kolory RGB i barwa biała) |
| Wytrzymałość na zachlapania, mróz lub kurz |
| 4K/60p Nagrywanie wideo |
| 6K PHOTO/ 6K 30 kl./s, 4K 60 kl./s |
| Częstotliwość systemu 59,94 Hz, 50 Hz, 24 Hz |
| Jakość zdjęć RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard |
| Akumulator-Akumulator Li-ion (7,2 V, 1860 mAh, 14 Wh) |
| Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) 138,5 x 98,1 x 87,4 mm (bez elementów wystających) |
| Obiektyw 12-60mm (H-FS12060) |
| Gwarancja – 24 miesiące |

|  |
| --- |
| **Bateria** |
| Technologia: Li-ion |
| pojemność: 1860 mAh |
| napięcie: 7,2 V |
| Kompatybilność:  Panasonic Lumix DMC-GH3, DMC-GH4, DMC-GH5, DMC-GH5S, DC-G9 |

|  |
| --- |
| **Torba naramienna** |
| specjalny, automatyczny system zamykania FIDLOCK |
| mobilna, kompaktowa i wytrzymała |
| Do przechowywania aparatów wraz z dodatkowymi obiektywami i akcesoriami |
| Dodatkowe kieszenie np. na karty pamięci i zapasowe akumulatory |
| waga: 710 g |
| Głębokość :130mm Szerokość: 250mm Wysokość :200mm Waga : 710g |

|  |
| --- |
| **Karta pamięci** |
| Karta SanDisk EXTREME |
| Prędkość zapisu do 85 MB/s |
| Pojemność 256 GB |
| Zabezpieczenie silikonem RTV |
| Odporna na temperaturę -25oC do 85oC |
| Temperatura przechowywania: -40°C do 85°C |
| Odporna na wstrząsy i wibracje |
| Oprogramowanie do odzyskiwania danych |
| Dożywotnia gwarancja |
| Wymiary: 43 mm × 36 mm × 3,3 mm |