**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ŚCIANKI GRODZĄCE STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE do Dyspozytorni Medycznej   
w Radomiu**

Ściana grodzące stanowiska dyspozytorskie wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze dąb sonoma. Wysokość ścianki: 60 cm; długość 170 cm. Na dolnej krawędzi ścianki mocowanej do biurka, w połowie długości wycięta krawędź o długości 30 cm i wysokości 6 cm w celu możliwości mocowania uchwytu do monitora oraz przeprowadzenia przewodów do monitorów. ( 10 sztuk)

Ściana grodzące stanowiska dyspozytorskie wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze dąb sonoma. Wysokość ścianki: 60 cm; długość 200 cm. Na dolnej krawędzi ścianki mocowanej do biurka, w połowie długości wycięta krawędź o długości 30 cm i wysokości 6 cm w celu możliwości mocowania uchwytu do monitora oraz przeprowadzenia przewodów do monitorów. (2 sztuka)

Ścianki boczne skośne, w kolorze dąb sonoma, z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wysokość 60 cm,   
w połowie długości ścięte do wysokości krawędzi końcowej 40 cm; długość ścianki 70 cm. ( 20 sztuk)

Ścianki boczne skośne, w kolorze dąb sonoma, z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wysokość 60 cm,   
w połowie długości ścięte do wysokości krawędzi końcowej 40 cm; długość ścianki 60 cm (4 sztuki)

Ścianki mocowane do blatu biurek na wkręty.

Gwarancja – 24 miesiące.