1. **Drukarka etykiet z taśmami**

**Opis:** Możliwa liczba wierszy do wydrukowania: Taśma 18 mm: 1-5 wierszy, Taśma 12 mm: 1-3 wierszy, Taśma 9 mm: 1-2 wierszy, Taśma 6 mm: 1-2 wierszy, Taśma 3,5 mm: 1 wiersz, Zasilacz sieciowy w zestawie, Typ urządzenia: Ręczny, Maksymalna szerokość taśmy minimum: 18 mm, funkcja automatycznego wyłączenia, typ odcinarki: Pełny, Wyświetlacz Podświetlany wyświetlacz LCD, Typ klawiatury QWERTY, Lokalizacje pamięci minimum 50, Liczba klawiszy nie mniej niż 60, Bateria typu akumulator litowo-jonowy, język obsługi – polski

**Ogólne materiały eksploatacyjne**

* Szerokość 3.5, 6, 9, 12, 18mm
* Typ Taśmy TZe, HGe, HSe

**Jednostka miary:** zestaw + dodatkowe taśmy **Ilość:** 4