**Zestawienie sprzętu łączności objętego konserwacją wraz ze specyfikacją części**

**i oprogramowania**

**1. Lokalizacja: Warszawa, plac Bankowy 3/5**

|  |
| --- |
| **Centrala telefoniczna Aastra / Mitel AXXD R7.2** |
| - koszyk główny | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |
| - koszyk rozszerzający | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |
| - karta procesora głównego | Typ | UCV2D | sztuk | 2 |
| - karta synchronizacji | Typ | IUCVD | sztuk | 1 |
| - karta procesora koszyka rozszerzającego | Typ | RUCVD | sztuk | 2 |
| - karta łączy ISDN 30B+D | Typ | LT2X | sztuk | 4 |
| - karta linii abonenckich systemowych | Typ | DL16 | sztuk | 10 |
| - karta linii abonenckich analogowych | Typ | LA16X | sztuk | 4 |
| - zasilacz wewnętrzny | Typ | ADS350XD | sztuk | 4 |

**2. Lokalizacja: Warszawa, plac Bankowy 3/5**

|  |
| --- |
| **Centrala telefoniczna Aastra / Mitel AXS R7.1** |
| - koszyk główny | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |
| - karta procesora głównego | Typ | UCV2S | sztuk | 1 |
| - karta łączy ISDN 30B+D | Typ | LT2X | sztuk | 1 |
| - karta linii abonenckich analogowych i systemowych | Typ | EXT2S | sztuk | 1 |
| - karta linii abonenckich analogowych | Typ | LA16X | sztuk | 1 |
| - Karta 4 portów ISDN 2B+D T0/S0 | Typ | LD4-X | sztuk | 1 |

**3. Lokalizacja: Warszawa, plac Bankowy 3/5**

|  |
| --- |
| **Centrala / Serwer SIP Mitel MV5000 Duplex** |
| - master | Typ | Maszyna wirtualna MV5000 R7.2 | sztuk | 1 |
| - slave | Typ | Maszyna wirtualna MV5000 R7.2 | sztuk | 1 |

**4. Lokalizacja: Warszawa, plac Bankowy 3/5**

|  |
| --- |
| **Centrala telefoniczna Mitel AXXD R7.2** |
| - koszyk główny | Typ | Nieokreślony | sztuk | 0 |
| - koszyk rozszerzający | Typ | Nieokreślony | sztuk | 0 |
| - karta procesora głównego | Typ | UCV2D | sztuk | 0 |
| - karta synchronizacji | Typ | IUCVD | sztuk | 0 |
| - karta procesora koszyka rozszerzającego | Typ | RUCVD | sztuk | 0 |
| - karta łączy ISDN 30B+D | Typ | LT2X | sztuk | 0 |
| - karta linii abonenckich systemowych | Typ | DL16 | sztuk | 0 |
| - karta linii abonenckich analogowych | Typ | LA16X | sztuk | 0 |
| - zasilacz wewnętrzny | Typ | ADS350XD | sztuk | 0 |

**5. Lokalizacja: Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5**

|  |
| --- |
| **Centrala telefoniczna Aastra / Mitel AXS R7.2** |
| - koszyk główny | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |
| - karta procesora głównego | Typ | UCV2S | sztuk | 1 |
| - karta linii abonenckich analogowych i systemowych | Typ | EXT2S | sztuk | 1 |

**6. Lokalizacja: Warszawa, ul. Krucza 5/11**

|  |
| --- |
| **Centrala telefoniczna Aastra / Mitel AXS R7.2** |
| - koszyk główny | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |
| - karta procesora głównego | Typ | UCV2S | sztuk | 1 |
| - karta linii abonenckich analogowych i systemowych | Typ | EXT2S | sztuk | 1 |
| - karta linii abonenckich systemowych | Typ | LN16X | sztuk | 1 |
| - karta linii abonenckich analogowych | Typ | LA16X | sztuk | 2 |

**7. Lokalizacja: Warszawa, Al. Jerozolimskie 28**

|  |
| --- |
| **Centrala telefoniczna Mitel AXS R6.5** |
| - koszyk główny | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |
| - karta procesora głównego | Typ | UCV2S | sztuk | 1 |
| - karta linii abonenckich analogowych i systemowych | Typ | EXT2S | sztuk | 1 |

**8. Lokalizacja: Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60**

|  |
| --- |
| **Centrala / Serwer SIP Grandstream UCM6510** |
| - master | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |

**9. Lokalizacja: Siedlce, ul. Piłsudskiego 38**

|  |
| --- |
| **Centrala / Serwer SIP Grandstream UCM6510** |
| - master | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |

**10. Lokalizacja: Płock, ul. Kolegialna 15**

|  |
| --- |
| **Centrala / Serwer SIP Panasonic KX-NS1000** |
| - koszyk główny | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |
| - karta łączy ISDN 30B+D i linii abonenckich | Typ | KX-NS0290 | sztuk | 1 |

**11. Lokalizacja: Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15**

|  |
| --- |
| **Centrala / Serwer SIP Panasonic KX-NS1000** |
| - koszyk główny | Typ | Nieokreślony | sztuk | 1 |
| - karta łączy ISDN 30B+D i linii abonenckich | Typ | KX-NS0290 | sztuk | 1 |