**Załącznik nr 2 do OPZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pomieszczenia** | **Powierzchnia ścian** | **Powierzchnia sufitu** | **Powierzchnia podłogi** | **Liczba punktów świetlnych** | **Liczba włączników** | **Liczba gniazd elektrycznych** | **Zakres prac do wykonania** |
| Pokój nr 13 | 63 m2 | 18,50 m2 | 18,50 m2 | 3 | 1 | 4 | 1. renowacja istniejącego parkietu
2. zniwelowanie progu
3. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu
4. malowanie kraty w oknie
5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
7. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
 |
| Pokój nr 14 | 49 m2 | 10,75 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 4 | 1. renowacja istniejącego parkietu
2. zniwelowanie progu
3. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu
4. malowanie kraty w oknie
5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
7. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
 |
| Pokój nr 15 | 66,50 m2 | 20,50 m2 | 20,50 m2 | 4 | 1 | 4 | 1. renowacja istniejącego parkietu
2. zniwelowanie progu
3. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu
4. malowanie kraty w oknie
5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
7. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
 |
| Pokój nr 16  | 52 m2 | 12,18 m2 | 12,18m2 | 2 | 1 | 4 | 1. renowacja istniejącego parkietu
2. zniwelowanie progu
3. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu
4. malowanie kraty w oknie
5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
7. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
 |
| Pokój nr 17 | 52 m2 | 12,18 m2 | 12,18 m2 | 2 | 1 | 2 | 1. zdjęcie wykładziny dywanowej,
2. wyrównanie powierzchni podłogi - wylewka samopoziomująca – jeśli jest taka konieczność
3. zniwelowanie progu
4. położenie paneli winylowych i listwowanie
5. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu
6. malowanie kraty w oknie
7. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
8. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
9. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
 |
| Pokój nr 18 (pomieszczenie socjalne) | 42 m2 | 7,84 m2 | 7,84 m2 | 1 | 1 | 2 | 1. zdjęcie wykładziny dywanowej
2. wyrównanie powierzchni podłogi - wylewka samopoziomująca – jeśli jest taka konieczność
3. zniwelowanie progu
4. wymiana zlewozmywaka wraz z armatura
5. dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zakresu przeprowadzonych prac w pomieszczeniu
6. wykonanie pasa okładziny ceramicznej na ścianie o długości ok 3 mb – Kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym
7. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu
8. malowanie kraty w oknie
9. położenie paneli winylowych i listwowanie
10. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
11. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
12. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
13. Zakup i montaż mebli kuchennych zabudowa dolna ok 2 m (minimalne wymagania 1 szafka pod zlewozmywak – dwuskrzydłowa – 80 cm , 1 szafka z szufladami szer. 60 cm , 1 szafka z półkami – dwuskrzydłowa. W blat wmontować zlewozmywak. Komplet meblowy do uzgodnienia z Zamawiającym
 |
| WC przy pomieszczeniu socjalnym | 20 m2 | 1,70 m2 | 1,70 m2 | 1 | 1 | 1 | 1. wymiana glazury (płytki 30x60) i terakoty (płytki 60x60), do wysokości ok 2,20 m )- kolor i wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym
2. wymiana armatury łazienkowej , sanitarnej (umywalka i wc),
3. dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zakresu przeprowadzonych prac w pomieszczeniu (rury, których nie da się wkuć , estetycznie zabudować karton gips),
4. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu
5. montaż lustra
6. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
7. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
 |
| Korytarz przy pomieszczeniu socjalnym  | 20 m2 | 1,70 m2 | 1,70 m2 | 1 | 1 | Brak | 1. zniwelowanie progu
2. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu
3. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
4. wymiana włączników
 |
| Korytarz(przy pokojach od nr 13 do nr. 17) | 25,20 m2 | 17,60 m2 kasetonowy | 17,60 m2  | 3 | 1 | 2 | 1. przygotowanie i malowanie ścian
2. przygotowanie i malowanie stelaża pod kasetony sufitowe
3. wymiana kasetonów sufitowych
4. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
 |
| Hol (przy pokoju nr 13) | 66 m2 | 30 m2 kasetonowy | 30 m2 | 1 | 1 | 1 | 1. przygotowanie i malowanie ścian
2. przygotowanie i malowanie stelaża pod kasetonysufitowe
3. wymiana kasetonów sufitowych
4. malowanie krat w oknach
5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach
6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych
 |

