**Załącznik nr 3 do OPZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pomieszczenia** | **Powierzchnia ścian** | **Powierzchnia sufitu** | **Powierzchnia podłogi** | **Liczba punktów świetlnych** | **Liczba włączników** | **Liczba gniazd elektrycznych** | **Zakres prac do wykonania** |
| Pokój nr 1 sekretariat | 77 m2 | 30 m2 | 30 m2 | 4 | 1 | 4 | 1. zdjęcie wykładziny dywanowej, 2. wyrównanie powierzchni podłogi - wylewka samopoziomująca 3. zniwelowanie progu 4. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 5. malowanie krat w oknie 6. położenie paneli winylowych i listwowanie 7. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 8. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 9. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach |
| Pokój nr 4 | 70 m2 | 24 m2 | 24 m2 | 4 | 1 | 6 | 1. zdjęcie wykładziny dywanowej, 2. wyrównanie powierzchni podłogi - wylewka samopoziomująca 3. zniwelowanie progu 4. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu położenie paneli winylowych i listwowanie 5. malowanie kraty w oknie 6. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 7. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 8. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Pokój nr 7 | 70 m2 | 24 m2 | 24 m2 | 4 | 1 | 4 | 1. przygotowanie i malowanie ścian i sufitu 2. malowanie kraty w oknie 3. ekpoksydacja PCV 4. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 5. wymiana włączników i gniazd elektrycznych |
| Pokój nr 8 | 63 m2 | 18 m2 | 18 m2 | 4 | 1 | 4 | 1. przygotowanie i malowanie ścian i sufitu 2. malowanie kraty w oknie 3. ekpoksydacja PCV 4. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 5. wymiana włączników i gniazd elektrycznych |
| Pokój nr 9 | 63 m2 | 15,60 m2 | 15,60 m2 | 4 | 1 | 4 | 1. przygotowanie i malowanie ścian i sufitu 2. malowanie kraty w oknie 3. ekpoksydacja PCV 4. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 5. wymiana włączników i gniazd elektrycznych |
| Pokój nr 10 | 63 m2 | 20 m2 | 20 m2 | 4 | 1 | 4 | 1. zdjęcie wykładziny dywanowej, 2. wyrównanie powierzchni podłogi - wylewka samopoziomująca 3. zniwelowanie progu 4. przygotowanie i malowanie ścian i sufitu 5. malowanie kraty w oknie 6. położenie paneli winylowych i listwowanie 7. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 8. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 9. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Pokój nr 11 | 63 m2 | 20 m2 | 20 m2 | 4 | 1 | 4 | 1. przygotowanie i malowanie ścian i sufitu 2. malowanie kraty w oknie 3. ekpoksydacja PCV 4. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 5. wymiana włączników i gniazd elektrycznych |
| WC interesantów | 33m2 | 5,60 m2 kasetonowy | 5,60 m2 | 2 | 1 | 1 | 1. przygotowanie i malowanie ścian 2. przygotowanie i malowanie stelaża pod kasetony sufitowenie było we wniosku 3. wymiana kasetonów sufitowych 4. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 5. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 6. wymiana glazury (płytki 30x60) i terakoty (płytki 60x60) - kolor i wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym 7. wymiana armatury łazienkowej, sanitarnej(umywalka) i wc (podwieszany), z uwzględnieniem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 8. dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zakresu przeprowadzonych prac w pomieszczeniu |
| Korytarz przy nr 9 | 54 m2 | 15,12 m2  kasetonowy | 15,12 m2 | 3 | 3 | 2 | 1. przygotowanie i malowanie ścian 2. przygotowanie i malowanie stelaża pod kasetony sufitowe 3. wymiana kasetonów sufitowych 4. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 5. wymiana włączników i gniazd elektrycznych |
| Korytarz (przy pokojach nr 11, 12) | 79 m2 | 13 m2  kasetonowy | 13 m2 | 3 | 2 | 4 | 1. przygotowanie i malowanie ścian 2. przygotowanie i malowanie stelaża pod kasetony sufitowe 3. wymiana kasetonów sufitowych 4. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 5. wymiana włączników i gniazd elektrycznych |

