Załącznik 1b do Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Szczegółowy zakres prac**

**Piętro V\* - Korytarz o pow. 69,1 m²; hol o pow. 25,1m²**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **j.m.** | **Pow/ilość** |
| 1. | Zabezpieczenie korytarza, klatki schodowej oraz wind kurtyną przeciwpyłową | m² | 18,10 |
| 2. | Demontaż wykładziny podłogowej wraz z listwami na korytarzu oraz we wnękach korytarza wraz z jej utylizacją | m² | 69,10 |
| 3. | Zakup i wylanie warstwy wyrównawczej pod nowe posadzki z zaprawy samopoziomującej - korytarz oraz wnęki korytarza | m² | 69,10 |
| 4. | Zakup i położenie posadzki z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych typu tarkett z wywinięciem na ściany 10 cm na korytarzu oraz we wnękach korytarza. Wykładzina powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty (w tym p.poż.), odporna na ścieranie - wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | m² | 69,10 |
| 5. | Zabezpieczenie okien folią malarską | m² | 11,00 |
| 6. | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | mb | 5,00 |
| 7. | Zakup i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych , symbol EI60 o wymiarach 210 cm x 160 cm, dwuskrzydłowe dzielone ( 100 cm i 40 cm) | Szt. | 1 |
| 8. | Wyrównanie ścian - gipsowanie na korytarzu, we wnękach korytarza | m² | 146,00 |
| 9. | Wyrównanie ścian – gipsowanie ścian w holu | m² | 39,50 |
| 10. | Wyrównanie tynków wewnętrznych ścian we wnęce |  m² | 6,00 |
| 11. | Gruntowanie podłoży pod malowanie – ściany - korytarz, wnęki korytarza  | m² | 146,00 |
| 12. | Gruntowanie powierzchni pod malowanie – hol – ściany i sufit | m² | 39,50+25,1 |
| 13. | Zakup i dwukrotne malowanie farbą ścian korytarza oraz wnęk – farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie – kolor do uzgodnienia z zamawiającym | m² | 146,00 |
| 14. | Zakup i dwukrotne malowanie farbą ścian holu - farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie – kolor do uzgodnienia z zamawiającym | m² | 39,50 |
| 15. | Zakup i dwukrotne malowanie farbą sufitu holu - farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie, kolor biały | m² | 25,1 |
| 16. | Odświeżenie balustrady ochronnej zamontowanej w korytarzu (oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) | mb | 2,50 |
| 17.  | Zakup i montaż narożników aluminiowych ( wysokość ok. 1,5m) | Szt. | 12 |
| 18. | Zakup farby (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) i dwukrotne malowanie farbą olejną rur od grzejników – po wcześniejszym oczyszczeniu  | mb | 6,00 |
| 19. | Sprzątanie po wykonaniu robót oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki |  |  |

**Piętro III\* korytarz o pow. 69,1 m²; hol o pow. 24,9** m²

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **j.m.** | **Pow/ilość** |
| 1. | Zabezpieczenie korytarza, klatki schodowej oraz wind kurtyną przeciwpyłową | m² | 18,10 |
| 2. | Demontaż wykładziny podłogowej wraz z listwami na korytarzu oraz we wnękach korytarza wraz z jej utylizacją | m² | 69,10 |
| 3. | Zakup i wylanie warstwy wyrównawczej pod nowe posadzki z zaprawy samopoziomującej - korytarz oraz wnęki korytarza | m² | 69,10 |
| 4. | Zakup i położenie posadzki z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych typu tarkett z wywinięciem na ściany 10 cm na korytarzu oraz we wnękach korytarza. Wykładzina powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty (w tym p.poż.), odporna na ścieranie - wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | m² | 69,10 |
| 5. | Zabezpieczenie okien folią malarską | m² | 11,00 |
| 6. | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | mb | 5,00 |
| 7. | Zakup i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych , symbol EI60 o wymiarach 210 cm x 160 cm, dwuskrzydłowe dzielone (100 cm i 40 cm) | Szt. | 1 |
| 8. | Wyrównanie ścian - gipsowanie na korytarzu, we wnękach korytarza | m² | 161,30 |
| 9. | Wyrównanie ścian – gipsowanie ścian w holu | m² | 39,50 |
| 10. | Wyrównanie tynków wewnętrznych ścian we wnęce |  m² | 6,00 |
| 11. | Gruntowanie podłoży pod malowanie – ściany -korytarz, wnęki korytarza  | m² | 161,30 |
| 12. | Gruntowanie powierzchni pod malowanie – hol – ściany i sufit | m² | 39,50+24,9 |
| 13. | Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian korytarza oraz wnęk – farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie – kolor do uzgodnienia z zamawiającym | m² | 161,30 |
| 14. | Zakup i dwukrotne malowanie farbą ścian holu - farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie – kolor do uzgodnienia z zamawiającym | m² | 39,50 |
| 15. | Zakup i dwukrotne malowanie farbą sufitu holu - farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie – kolor biały | m² | 25,1 |
| 16. | Odświeżenie balustrady ochronnej zamontowanej w korytarzu (oczyszczenie i pomalowanie olejną – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) | mb | 2,50 |
| 17. | Zakup i montaż narożników aluminiowych ( wysokość ok. 1,5m) | Szt. | 16 |
| 18. | Zakup farby (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) i dwukrotne malowanie farbą olejną rur od grzejników – po wcześniejszym oczyszczeniu | mb | 6,00 |
| 20. | Sprzątanie po wykonaniu robót oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki |  |  |

**Piętro VIII\* – korytarz o pow. 51,4 m²; hol o pow. 25,00 m²**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **j.m.** | **Pow/ilość** |
| 1. | Zabezpieczenie korytarza, klatki schodowej oraz wind kurtyną przeciwpyłową | m² | 18,10 |
| 2. | Demontaż wykładziny podłogowej wraz z listwami na korytarzu oraz we wnękach korytarza wraz z jej utylizacją | m² | 51,4 |
| 3. | Zakup i wylanie warstwy wyrównawczej pod nowe posadzki z zaprawy samopoziomującej - korytarz  | m² | 51,4 |
| 4. | Zakup i położenie posadzki z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych typu tarkett z wywinięciem na ściany 10 cm na korytarzu oraz we wnękach korytarza. Wykładzina powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, odporna na ścieranie - wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | m² | 51,4 |
| 5. | Zabezpieczenie okien folią malarską | m² | 11,00 |
| 6. | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | mb | 5,00 |
| 7. | Wyrównanie ścian - gipsowanie na korytarzu | m² | 98,20 |
| 8. | Wyrównanie ścian – gipsowanie ścian w holu | m² | 39,50 |
| 9. | Gruntowanie podłoży pod malowanie – ściany -korytarz | m² | 98,20 |
| 10. | Gruntowanie powierzchni pod malowanie – hol – ściany i sufit | m² | 39,50+25,0 |
| 11. | Zakup i dwukrotne malowanie farbą ścian korytarza – farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie – kolor do uzgodnienia z zamawiającym | m² | 98,20 |
| 12. | Zakup i dwukrotne malowanie farbą ścian holu - farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie – kolor do uzgodnienia z zamawiającym | m² | 39,50 |
| 13. | Zakup i dwukrotne malowanie farbą sufitu holu - farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie – kolor biały | m² | 25,0 |
| 14. | Odświeżenie balustrady ochronnej zamontowanej w korytarzu (oczyszczenie i pomalowanie olejną – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) | mb | 2,50 |
| 15. | Zakup farby (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) malowanie farbą olejną rur od grzejników – po wcześniejszym oczyszczeniu | mb | 6,00 |
| 16. | Sprzątanie po wykonaniu robót oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki |  |  |

**\*Uwaga:**

**- Przed złożeniem oferty zalecane jest zweryfikowanie pomiarów korytarzy i holi**