**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa / model** | **Ilość**  |
| **1.** | Najazd kablowy ochronny 2-kanałowy | 40 szt. |
| **2.** | Najazd kablowy ochronny 3-kanałowy | 40 szt. |

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie fabrycznie nowegoasortymentu w postaci najazdów kablowych ochronnych 2-kanałowych oraz 3-kanałowych wyszczególnionych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

1. **Wymagania dotyczące produktu:**
2. **Najazd kablowy ochronny 2-kanałowy – 40 szt.**
* Typ: otwierany
* Długość: min.80 cm - max 100 cm
* Szerokość: min. 24 cm - max. 26 cm
* Wysokość: min. 4,5 cm - max. 5,5 cm
* Ilość kanałów kablowych: 2
* Wymiary pojedynczego kanału kablowego: min. 3 cm x 3 cm - max. 3,2 cm x 3,2 cm
* Nośność: min. 5 ton na oś
* Temperatura pracy: -30°C do +60°C
* Odporność: na uszkodzenia mechaniczne, olej, kwas i benzynę
1. **Najazd kablowy ochronny 3-kanałowy – 40 szt.**
* Typ: otwierany
* Długość: min. 80 cm - max. 92 cm
* Szerokość: min. 50 cm - max. 52 cm
* Wysokość: min. 7 cm - max. 8 cm
* Ilość kanałów kablowych: min. 3
* Szerokość kanałów kablowych: min. 5 cm x 4,5 cm - max. 7,5 cm x 5,5 cm
* Nośność: min. 8 ton na oś
* Temperatura pracy: -30°C do +60°C
* Odporność: na uszkodzenia mechaniczne, olej, kwas i benzynę

**3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:**

* + 1. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie otrzymanie zlecenia lub zawarcie umowy w przypadku gdy będzie wymagana w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na wzorze przedłożonym przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty;
		2. Termin realizacji zamówienia: **do 10 dni** od daty podpisania Umowy.
		3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.
		4. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w miejscowości Nowe Grobice, ul. Główna 10, 05-650 Chynów.

**4. Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.**