**Załącznik nr 2 do PFU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pomieszczenia** | **Powierzchnia ścian** | **Powierzchnia sufitu** | **Powierzchnia podłogi** | **Liczba punktów świetlnych** | **Liczba włączników** | **Liczba gniazd elektrycznych** | **Zakres prac do wykonania** |
| Pokój nr 13 | 63 m2 | 18,50 m2 | 18,50 m2 | 3 | 1 | 4 | 1. renowacja istniejącego parkietu 2. zniwelowanie progu 3. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 4. malowanie kraty w oknie 5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 7. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Pokój nr 14 | 49 m2 | 10,75 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 4 | 1. renowacja istniejącego parkietu 2. zniwelowanie progu 3. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 4. malowanie kraty w oknie 5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 7. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Pokój nr 15 | 66,50 m2 | 20,50 m2 | 20,50 m2 | 4 | 1 | 4 | 1. renowacja istniejącego parkietu 2. zniwelowanie progu 3. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 4. malowanie kraty w oknie 5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 7. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Pokój nr 16 | 52 m2 | 12,18 m2 | 12,18m2 | 2 | 1 | 4 | 1. renowacja istniejącego parkietu 2. zniwelowanie progu 3. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 4. malowanie kraty w oknie 5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 7. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Pokój nr 17 | 52 m2 | 12,18 m2 | 12,18 m2 | 2 | 1 | 2 | 1. zdjęcie wykładziny dywanowej, 2. wyrównanie powierzchni podłogi - wylewka samopoziomująca – jeśli jest taka konieczność 3. zniwelowanie progu 4. położenie paneli winylowych i listwowanie 5. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 6. malowanie kraty w oknie 7. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 8. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 9. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Pokój nr 18 (pomieszczenie socjalne) | 42 m2 | 7,84 m2 | 7,84 m2 | 1 | 1 | 2 | 1. zdjęcie wykładziny dywanowej 2. wyrównanie powierzchni podłogi - wylewka samopoziomująca – jeśli jest taka konieczność 3. zniwelowanie progu 4. wymiana zlewozmywaka wraz z armatura 5. dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zakresu przeprowadzonych prac w pomieszczeniu 6. wykonanie pasa okładziny ceramicznej na ścianie o długości ok 3 mb – Kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym 7. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 8. malowanie kraty w oknie 9. położenie paneli winylowych i listwowanie 10. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 11. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 12. wymiana drzwi – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 13. Zakup i montaż mebli kuchennych zabudowa dolna ok 2 m (minimalne wymagania 1 szafka pod zlewozmywak – dwuskrzydłowa – 80 cm , 1 szafka z szufladami szer. 60 cm , 1 szafka z półkami – dwuskrzydłowa. W blat wmontować zlewozmywak. Komplet meblowy do uzgodnienia z Zamawiającym |
| WC przy pomieszczeniu socjalnym | 20 m2 | 1,70 m2 | 1,70 m2 | 1 | 1 | 1 | 1. wymiana glazury (płytki 30x60) i terakoty (płytki 60x60), do wysokości ok 2,20 m )- kolor i wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym 2. wymiana armatury łazienkowej , sanitarnej (umywalka i wc), 3. dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zakresu przeprowadzonych prac w pomieszczeniu (rury, których nie da się wkuć , estetycznie zabudować karton gips), 4. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 5. montaż lustra 6. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 7. wymiana włączników i gniazd elektrycznych |
| Korytarz przy pomieszczeniu socjalnym | 20 m2 | 1,70 m2 | 1,70 m2 | 1 | 1 | Brak | 1. zniwelowanie progu 2. przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitu 3. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 4. wymiana włączników |
| Korytarz  (przy pokojach od nr 13 do nr. 17) | 25,20 m2 | 17,60 m2 kasetonowy | 17,60 m2 | 3 | 1 | 2 | 1. przygotowanie i malowanie ścian 2. przygotowanie i malowanie stelaża pod kasetony sufitowe 3. wymiana kasetonów sufitowych 4. wymiana włączników i gniazd elektrycznych 5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach |
| Hol (przy pokoju nr 13) | 66 m2 | 30 m2 kasetonowy | 30 m2 | 1 | 1 | 1 | 1. przygotowanie i malowanie ścian 2. przygotowanie i malowanie stelaża pod kasetonysufitowe 3. wymiana kasetonów sufitowych 4. malowanie krat w oknach 5. wymiana opraw oświetleniowych w istniejących punktach 6. wymiana włączników i gniazd elektrycznych |

